～選定手順～
【1.モータ種類の選択】
回転型モータの場合はDYNASERVを、直線駆動モータの場合はLINEARSERVを選択します。

【2.電源電圧】
電源電圧を選択します。

【3.要求精度（整定幅）】
要求精度を入力します。整定時間の目安時間の算出に使用されます。
入力補助ボタンをクリックすると、長さから角度を計算するための補助ウィンドウが表示されます。

【4.イナーシャ／質量】
LINEARSERVの場合は負荷質量を入力します。
DYNASERVの場合は負荷のイナーシャモーメントを入力します。
イナーシャ値が不明の場合には、イナーシャ計算ボタンをクリックしイナーシャ値を計算してください。

【5.移動量】
移動量を入力します。

【6.詳細設定】
送り速度を指定したい場合や、外力がある場合、パルス列制御により入力パルスレートが制限される場合などは、詳細設定ボタンより、詳細設定を行います。

【7.選定条件の絞込み】
モータのサイズや、要求精度などを絞り込みたい場合には絞り込みボタンをクリックし絞り込み条件を入力します。

【8.選定実行】
実行ボタンをクリックすると、選定結果が表示されます。
表をクリックすると選択されたモータの動作波形とモータの詳細情報が表示されます。