【이송 속도】
이송 속도가 정해져 있는 경우에 입력해 주세요.
지정이 없는 경우에는 정격속도가 이송 속도가 됩니다.

【제한 펄스율】
상위 콘트롤러보다 펄스열제어를 하시는 경우에는, 체크를 넣어 펄스 제한과 지령 분해능을 입력합니다.
제한 펄스율•••상위 콘트롤러의 최대 출력 펄스율와 DrvGIII의 최대 펄스율중의 작은 값을 입력합니다. DrvGIII가 받게 되는 펄스율는 인터페이스 타입이 다르게 움직일 경우 2,000,000[pps], Open Collector경우입니다.
지령 분해능•••DYNASERV의 경우는, 모터 일회전 쯤의 지령 분해능을 입력합니다.
LINEARSERV의 경우는, 모터 1 m정도의 지령 분해능을 입력합니다.

【외력】
모터 회전 방향에 대해서 모터 마찰 이외의 마찰이 있는 경우에 입력해 주세요.
지정이 없는 경우에는 외력 없음으로 계산됩니다.