【進給速度】
进给速度决定时，请输入。
无指定时，额定速度成为进给速度。

【限制脈衝率】
由上位控制器进行脉冲列控制时，置入检查，输入脉冲限制与指定分解能。
脈衝率・・・輸入上位控制器的最大輸出脈衝率與DrvGIII的最大脈衝率之小者之值。DvGIII可接受之脉冲率，在介面形式为差动式时为2,000,000[pps]，为開路集極之情形。
指令分解能・・・DYNASERV之情形，輸入電動機每一圈之指令分解能。
LINEARSERV之情形，輸入電動機每1m之指令分解能。

【外力】
对于电动机选择方向，在有电动机摩擦以外之摩擦时，请输入之。
无指定时，以无外力进行计算。