【進給速度】
進給速度決定時，請輸入。
無指定時，額定速度成為進給速度。

【限制脈衝率】
由上位控制器進行脈衝列控制時，置入檢查，輸入脈衝限制與指定分解能。
脈衝率・・・輸入上位控制器的最大輸出脈衝率與DrvGIII的最大脈衝率之小者之值。DvGIII可接受之脈衝率，在介面形式為差動式時為2,000,000[pps]，為開路集極之情形。
指令分解能・・・DYNASERV之情形，輸入電動機每一圈之指令分解能。
LINEARSERV之情形，輸入電動機每1m之指令分解能。

【外力】
對於電動機選擇方向，在有電動機摩擦以外之摩擦時，請輸入之。
無指定時，以無外力進行計算。