软件版本	  


TWin V2.E.8--------------------------------------------------------------------------

新增及变更：
1、新增系统PFW控制是否串口校验位判断，默认为0即使用串口校验位判断；
（1）通讯口1（Download）——PFW26.4
（2）通讯口2（PLC）——PFW36.4
（3）通讯口3（扩展口）——PFW46.4
2、新增型号RT720；
3、新增型号TMA63D_HJB；
4、新增协议垦岩(KV-3000)；
5、新增协议汇川 H5U（ModbusTCP）；
6、新增协议松下(FP_XH)；
7、新增型号TGM765D；
8、新增型号TG465G-ZT；
9、MTG765_New新增电池充电管理方案；
10、导入导出CSV-文件名动态指定寄存器变更为最多10个；
11、XY趋势图-分段数范围限制为1到255；
12、TG765G-ZT去掉拨码开关；
13、OmronFinsTcp协议新增EM0-EM7地址；
14、AM600协议新增QB，QW，QD类型寄存器；
15、MTG765_New新增电池充电管理方案；
（1） PSB175：充电状态；0-非充电，1-充电中
（2） PSW242：充电状态；0-非充电，1-预充，2-快充，3-充满
（3） PSW243：电池滤波后电压MV，充电时不做参考，可直接使用
（4） PSW244：电池滤波前电压MV，数值波动大，不建议直接使用
（5） PSW245：电池滤波后电量%，充电时为0%，充满为100%，可直接使用
（6） PSW246：电池滤波采样点数；默认为0，采样不使用PSW246的值，按照15个点采样；设置为非0，使用PSW246的值（必须是5的倍数）进行采样
16、更新RT760薄膜键定义。


修复：
1、修复欧姆龙网口FINS TCP/UDP协议的寄存器D不支持DDWORD控件问题；
2、解决西门子200和1200协议连续数据柱形图异常的问题；
3、解决英文版本软件仍有中文的问题；
4、修复校准画面连续点击卡死问题；
5、修复ZT系列时钟的星期定义异常问题，周一至周日对应1-7；
6、修复RT系列窗口关闭后才释放窗口薄膜键，导致03/04芯片问题；
7、修复其他已知BUG。



TWin V2.E.7--------------------------------------------------------------------------


新增：
1、新增型号JNA63_ME；
2、新增型号——RT760；
3、新增协议——倍福(CX5120)；
4、新增协议——Modbus RTU (显示器为Master，起始地址为1)，寄存器地址=Modbus地址+1；
5、新增协议——Modbus RTU Over TCP(显示器为Master，起始地址为0)，寄存器地址=Modbus地址；
6、新增协议——信捷XS系列（Modbus TCP），默认站号为0，端口号可修改；
7、新增系统PFW200~203作为串口设备通讯协议最大读写字数设定（PFW200对应Download口、PFW201对应PLC口），目前仅适用于Modbus RTU (显示器为Master，起始地址为0)和Modbus RTU (显示器为Master，起始地址为1)协议；
8、新增系统PSW5显示driver版本号；
9、新增HMI版本不小于204但是Driver版本小于132的异常判断（芯片故障40）；
10、新增系统PFW13.1位控制是否初次触摸校准，为0则需要校准；
11、新增系统PFW13.2位控制是否判断内部寄存器间接指定溢出判断（芯片故障41），为0则报芯片错误；
12、新增系统PSB171，控制通讯失败是否使能PLC和Download口（除XNET协议的单机协议）切换，为0则不使能切换；
13、新增系统PSB172，显示PLC和Download口切换情况，为0则当前未切换；

修复：
1、修复反应罐取消勾选使用报警，下载到屏里面显示16号芯片问题；
2、在线模拟屏蔽不支持协议，只支持以下协议：
（1）Modbus RTU (显示器为Master，起始地址为0)
（2）Modbus_TCP设备(显示器为Master，起始地址为0)
（3）信捷 XC系列
（4）信捷 XD/XL/XG系列（Modbus RTU)
（5）信捷XD/XL/XG系列（Modbus TCP）
（6）信捷XS系列（Modbus TCP)
3、修复时钟芯片秒数最高位为1则清零重新写秒。
4、修改数据采集导出日期指定问题名逻辑和上位机模拟相同。
5、修复MTG765-HT(N)不支持双精度控件问题。
6、修改UseEthnet宏定义范围，优化下位机网口设备数量异常判断；
7、修复串口接收数据奇偶校验判断异常问题；
8、优化触摸按键和薄膜按键处理方式；
9、修复数据输入弹出键盘导致03/04芯片或者死机问题；
10、修改TGA62的driver中新Nandflash相关结构体中变量定义；
11、修复比例转换十进制数异常问题；
12、修复XY趋势图与坐标位置偏移的问题；
13、统一TG屏和TG765G-ZT时钟的星期定义，周一至周日对应1-7；
14、修复TG765G-ZT的C函数堆栈内存过小导致并行运行会死机和芯片错误的问题；
15、修复二维码显示中文汉字乱码问题，并支持日文汉字；
16、修复XY折线图坐标偏移超限导致死机问题。
17、修复TG765G-ZT部分U盘读写异常问题；
18、修复TG765G-ZT上电启动时串口接收数据导致通讯异常问题；
19、修复TGC65_Russian从V61及其以后版本固件无法使用问题；
20、修复键盘异常操作后死机问题；
21、修复打开有双精度间接指定的窗口后死机问题；
22、修改TGM465-MT/UT/XT/ET改为TGM465(B)-MT/UT/XT/ET；
23、修改TGM765(S/L)-MT/UT/ET/XT/NT改为TGM765(S/L/B)-MT/UT/ET/XT/NT；
24、修改TGMA63(S/D)-MT/UT/ET/NT改为TGMA63(S/D/B)-MT/UT/ET/NT。



TWin V2.E.6--------------------------------------------------------------------------

新增：
1、新增TG765G-ZT；
2、新增欧姆龙Fins UDP协议（支持NJ/NX系列）；
3、新增型号MTG765-HT(N)；
4、串口XD协议增加扩展部分。

修复：
1、修复浮点数比例转换问题；
2、修复添加DDWORD控件后工程无法模拟问题；
3、修复DDWORD浮点数转换问题；
4、修复X_Net线圈读取错误问题；
5、删除XD协议下FS系统寄存器；
6、修复其他已知BUG。


TWin V2.E.5--------------------------------------------------------------------------

新增：
1、新增DDWORD显示与输入元件；
2、新增MTG765-HT无线屏，增加SBOX自动配置功能；
3、新增Siemens_S71200_New协议；
4、新增下载完成标志位，为PFW183，完成标志位0x5a5a
5、新增XD扩展协议；
6、新增韩国EmotionTek协议；

修复：
1、解决X_Net一屏多机协议错误，网络协议异常问题；
2、解决DeltaAS_ETH协议配方下载时，单组字数超过PLC能接收长度范围的问题；
3、修复西门子协议Smart，Smart_New,S7-1200_New；
4、修复台达 ini配置文件初始数据，将DVP(RTU)协议数据位改成8；
5、将西门子S7-1200 命名改成协议名称改为西门子S7-1200/1500系列；
6、修复PSB162置ON后，XD从PLC输入数据，数据不变的问题；



TWin V2.E.4--------------------------------------------------------------------------

新增：
1、动态文字串由16个扩充到32个；
2、变长动态文字串添加上移、下移操作；
3、素材库添加新的图片；
4、数据采集导出增加命名长度至16；
5、模拟右键退出新增密码设置和验证（默认为空密码，密码为空时不做验证）；
6、模拟新增右键最小化；
7、新增示教器在工程内切换到其他屏；
8、xnet协议增加通信延时，解决通信过快导致的通信失败；
9、增加导出控制PSB161,为1 的时导出同名文件不累加，为0 的时导出同名文件自加；
10、增加PSW37为时钟同步使能，非零时不同步RTC，满足客户使用外部高精度时钟；
11、增加可修改设备IP/PORT功能，如果PFW中有值则以PFW中的值为准，占用地址PFW140-PFW180；
12、增加设备IP/PORT下载后初次上电同步到PFW140-PFW180；
13、增加开机屏幕按键判断，屏幕被连续按下跳入系统设置界面；
14、增加PSB14为屏蔽所有通信标志，为1时所有通信请求被屏蔽；
15、增加字符串大小端显示模式切换PSB162,为0的时候模式是大端显示，为1的时候为小端显示，可以满足不同需求；
16、增大多屏一机协议的通信等待时间，满足无线屏使用多屏一机；
17、增加三菱SLMP协议，与MC协议一样，仅仅固定站点号为不可修改，固定为0XFF；
18、增加丰炜串口协议Vigor_VS；
19、汉字拼音输入添加"究"字；
20、增加汇川AM600串口以太网口协议；
21、增加U盘文件名长度限制至16；
22、增加PSW4以显示系统版本；
23、增加台达RTU协议；
24、台达，台达RTU协议增加元件CD32；

修复：
1、修复TGM屏更新完老驱动后，无法通过串口连接，会报错，X-Net打开串口后，不应该关闭；
2、解决报警窗口、打印窗口内调用窗口时被优化的问题；
3、解决历史趋势图，添加DWORD类型数据，范围提示错误的Bug；
4、修复TG465系统画面无法U盘导入问题；
5、修复XD-XNET模式离线模拟的报错；
6、修复下载中断后，用户数据或系统PFW数据异常，导致无法正常下载的问题；
7、修复在线模拟死机问题；
8、修改远程链接DHCP自动获取IP对于部分交换机不成功的问题,修复远程连接不成功问题；
9、修改扩展模块IDXXX偏移；
10、修复TGMC65远程下载无法获取IP 的问题；
11、修复远程下载中断后无法下载的问题；
12、修改施耐德协议MD的范围，从1024增大到9999；
13、修复TGM系列下载口不能使用自动匹配的问题；
14、修复TGMA63-M下载口XNET通信问题
15、修复三菱FX5U,三菱Q协议数据传输大于127通信出错的问题；
16、修复屏保退出后返回上一页会退回屏保页面的BUG；
17、解决03/04错误问题；
18、解决圆角矩形破坏显存，导致出现白点问题；
19、解决有通讯界面黑屏屏保退出时，画面元件显示层级错误问题；
20、修复弧线移动显示位置错误问题；
21、修改导出任务文件名递增方式中；
22、修复二维码竖屏显示异常的问题；
23、修复静态二维码横纵向移动不显示的问题
24、解决竖屏显示屏保退出花屏问题；
25、修复时间曲线Y轴上移，16进制和无符号数柱状图显示错误问题；
26、修复S71200通用表格显示错误与数据表格单列显示错误问题；
27、修复S7Smart协议的多项问题；
28、解决TGC65USB重复下载失败问题；
29、修复松下PLC的L线圈无法写入问题；
30、修复弧线切换页面显示位置错误问题；
31、修复TGMC65的U盘导入问题；
32、修复X_Net双串口通信显示异常问题；
33、修复旋转动画显示出错问题；
34、修复柱状图与棒图16进制显示问题；
35、修复垂直显示错误问题；
36、解决XY趋势图坐标16进制显示错误问题；
37、解决指定端口无法下载问题；
38、修复X_Net下载死锁问题；
39、修复X_Net型号判定报错问题；
40、修复西门子协议写入地址错误问题
41、修复X_Net下载死机；
42、修复TGM垂直下载显示错误或者死机问题；

调整：
1、调整文字串在倾斜字体下的显示（原中文右上角会有缺失）；
2、模拟时不再因密码错误而重置密码级别；
3、屏保改为仅按键可以退出；
4、优化屏幕显示抖动问题；
5、更改二维码静态显示，使其可以显示多个静态二维码；
6、更新三菱Q,FX5U协议组帧文件；
7、更新西门子Smart协议；
8、取消TGA62通过2号拨码开关导入U盘程序功能。



TWin V2.E.2--------------------------------------------------------------------------

1、远程以太网通讯参数由ini文件配置。
2、历史事件、报警表格等导出以太网csv支持以太网口导出。
3、上传工程路径修改到系统目录
4、公共画面切换显示器，修改部件位置
5、下载密码限定只能数字
6、设置程序退出时默认按钮的状态为取消，防止程序异常退出时保存文件导致文件损坏。
7、临时文件不删除，以备工程损坏时恢复。
8、修复导出数据大于6字节异常错误，内存溢出
9、增加屏保关闭LCD，关闭背光即不需要显示防止一直刷损坏LCD延长寿命
10、修改屏保退出机制，只要有画面切换即退出屏保，交互操作也会退出屏保
11、修改 站号屏蔽后此站号所有原件的数据全为0，且不能操作
12、增加三菱1E协议\SLMP协议
13、修复XNET协议，TBN模式传输大于64字节数据会出错的问题
14、修复三个任务优先级互斥量无法均衡通信出错的问题
15、提高TGM系列HDN下载速度
16、提高8寸屏刷新率60提高到80
17、更新FX5U,三菱Q,台达AS，台达AS_ETH协议。




TWin V2.E--------------------------------------------------------------------------

1、增加TM系列，TM系列USB识别为CDC设备，可以通过USB、局域网、远程下载，可以通过PLC穿透下载，可以穿透为PLC下载程序、监控PLC。
2、增加带输入显示数字键盘，显示内容使用PSW210_219。
3、增加相机保存导出图像到U盘功能。
4、增加按键自锁和按键延时功能。
5、增加历史事件导出功能，导出进度为PSW216。
6、增加普通导出加密功能	PSW217/*导出数据加密密钥 为0不加密。加密范围：1_255*/。
7、删除TG865/TGA62  9G45芯片版。
8、删除TN系列，TN系列合并到TG_NT。
9、删除TH系列，新版本停止对TH系列做支持。
10、增加BNC800型号（数控一体机），不支持穿透。
11、增加RT710/RT750型号（示教机），不支持穿透。
12、增加XNET以太网协议。
13、增加海为以太网协议。
14、增加了西门子s7300以太网协议。
15、增加LS以太网协议。
16、增加三菱Q02H（Q系列高性能版）串口直连通信协议。
17、增加信捷XD系列以太网协议
18、增加TG、TM系列中文GB2312全字库。
19、增加IP信息显示PSW154,158,162（显示当前IP和网关等信息）。
20、增加ID信息显示PSW170（显示设备ID，用于下载）。
21、增加远程登录结果PSB170（远程下载使用）。
22、增加自定义屏保时间PSW[9]，为0时以PFW[10]为准，不为零时以PSW[9]为准，可以实时改变，单位为秒。



TWin V2.D.3o-beta10--------------------------------------------------------------------------

1、新增BNC800型号；
2、按键、指示灯按钮添加使能控制；                                                             
3、按键、指示灯按钮添加延时控制；                                                             
4、添加以太网通讯协议：S7300_ETH、LG_ETH、Keyence_KV5000；         
5、添加数据输入显示输入数据的键盘；
6、历史事件、实时事件、报警列表增加导出CSV格式消息功能。



TWin V2.D.3n---------------------------------------------------------------------------------

1、历史事件、实时事件、报警列表增加导入CSV格式消息功能；
2、添加基恩士Keyence_KV5000网口通信协议；
3、解决函数调用错误行数显示出错问题；
4、增加-NT触摸屏型号选项；
5、Delta解决CN235以后通讯不成功问题；
6、添加“&”字符显示。



TWin V2.D.3k---------------------------------------------------------------------------------

1、TH系列取消二维码功能；
2、Modbus RTU设备恢复组桢功能



TWin V2.D.3j-----------------------------------------------------------------------------------

1、支持TG465-XT/ET、MTG、TG765S-XT、TGA63S-MT/UT/ET型号；
2、监控组态支持1920x1080、1600x900分辨率；
3、添加西门子smart网口通信协议；
4、添加三菱FX 5U 通信协议；
5、新增二维码生成功能；
6、优化基恩士PLC通讯速度；
7、新增U盘导入工程名可选择功能；
8、功能域中添加线圈下降沿触发功能；
9、软件设备中，打包进网站上的图库；
10、新增画面粘贴时，先指定画面ID号功能；
11、提供画面导出功能，以位图的形式保存图片，名称为画面名称+ID；
12、新增C语言的加密功能，加密后，用户需要输入密码才能看到脚本内容；
13、C语言脚本的运算符，以红色显示；
14、增加以太网字取位通信功能；
15、中文字符数提高到7426个，相应中文增加"莓"和"焖"两个字；
16、中文添加"榫"字；
17、安装包中添加USB驱动安装包；
18、增加报警窗口弹出位置属性供编辑；
19、CSV导出“日期指定文件名”时间格式由xxxx-xx-xx改为xxxxxxxx（原因：CSV导入动态指定只支持四个寄存器）；
20、修正棒图选择浮点数离线模拟显示问题；
21、修正win10系统，功能键和功能域里添加的功能预览只显示一半问题；
22、取消了软件运行时需要管理员权限的限制。



TWin V2.D.3f----------------------------------------------------------------------------------

1、新增TGA63-MT/UT/ET。
2、新增TN系列触摸屏。
3、支持LG XBC系列CNet通信。
4、扩大XD系列PLC内软元件范围。
5、扩大西门子S7-300/400，S7-1200系列PLC DB块范围。
6、优化与三菱Q系列PLC通信。



TWin V2.D.2v----------------------------------------------------------------------------------

1、更新芯片系统文件。
2、优化触摸屏复位操作。



TWin V2.D.2s_Beta2---------------------------------------------------------------------------

1、解决与相机通讯问题；
2、修正ModbusTCp在线监控通讯问题。



TWin V2.D.2r--------------------------------------------------------------------------------

1、优化报警列表复制操作。
2、优化数据表格清空翻页功能。
3、优化触摸屏复位操作。
4、数据采集导出，添加报警限制，最多127组。
5、在线监控软件，添加限制，仅支持XC、XD、Modbus RTU。
6、中文输入：修改其中一个中文输入元件的字体，其它中文输入元件的字体都跟随变化。
7、PFW[2] == 1时，触摸屏重新上电，关闭触摸按键蜂鸣器。



TWin V2.D.2q---------------------------------------------------------------------------------------

1、更新XC系列PLC的X、Y、M地址的上限值
2、修正了PC系列字符输入的个数限制
3、更新连接篇手册
4、以太网设备数由6个增加到8个
5、修正了PC监控软件的ModbusTCP设备的通讯问题
6、Modbus Tcp设备，组帧读取寄存器时，最多读取8个字。
7、支持LG XGB设备。
8、修正了下载图片时，无法透明的问题。
9、支持屏蔽用户指定的设备和站号。
注：PFW130双字（16行12列，1-Down，2-PLC，3-扩展口，4-预留 ，5-12以太网）
10、添加了立即进入屏保的功能。PSB9
11、解决比例转换的问题。
12、支持S71200设备模拟。
13、监控软件初始时，画面处于屏幕的居中位置。
14、支持画面跳转到65535时，退出监控软件的功能。
15、加密保存工程后，禁止复制等功能
16、支持TG465的离线模拟
17、修正了图片透明显示时花掉的问题
18、修复了趋势图等不能正常显示的问题
19、PFW限制最大改为4000000。
20、监控软件支持1280X800的分辨率。
21、增加PSB8表示正在屏保中，进入屏保自动置1，退出屏保自动清0。
22、解决文件导入功能，字符串导入时，目标区域大而字符串占用少时，目标区域字符串'\0'后还有其他字符的问题。
23、调整画面内的通信顺序，优先级从高到低改为窗口->当前画面->公共画面->全局画面。
24、NAND的PFW缓存个数最小数量由2改为1。
25、与相机通信图像时，每幅图像之间间隔30ms。
26、新增TH465-4、MH765-2。



TWin V2.D.2k---------------------------------------------------------------------------------------

1、解决TH465下载问题
2、兼容128M容量的TG765/865/A62-MT/UT/ET
3、优化PC监控软件读取线圈异常问题



TWin V2.D.2j-------------------------------------------------------------------------------------- 	

1、数据输入部件，对用户设定数据进行范围检查
2、删除了TE系列中除TE765之外的显示器
3、调整了功能键、功能域“打开窗口”功能的窗口位置
4、修改字体功能支持撤销功能
5、事件按钮增加XY趋势图的复位功能
6、菜单中添加生成组态
7、解决loading问题
8、解决屏保时弹出报警窗口死机或出现芯片的问题
9、屏保时弹出窗口，退出屏保时，立即显示该窗口
10、支持TG465
11、解决了同时有6个以上以太网设备死机的问题
12、解决CAD工程读取文件出错问题
13、64M TG765/TG865/TGA62-MT/UT/ET 触摸屏请使用此软件	



TWin V2.D.2c---------------------------------------------------------------------------------------------   

1、不支持V2.A之前的工程。(需将工程文件升级为V2.A或更高版本)。打开工程文件时，首次保存工程之前，先备份原工程。
2、支持TE系列、TG765-XT系列显示器。
3、支持XD系列PLC。
4、支持多国语言功能
5、支持以太网设备。
6、中文输入,属性页可修改字体(修改的是系统中文字体)。
7、支持撤销、重做功能，保存工程后，不支持撤销重做
8、切换显示器时，除Common Screen号画面之外，其他系统画面全部替换为当前工程模板中的系统画面。
9、新建画面时，画面ID可修改。
10 画面65001~65535全部定义为公共画面。
11 素材库，记住上次选择的目录。					
12、数据表格支持中文、字符、十六进制显示。
13、导入导出支持中文、字符、十六进制操作。导入、导出部件支持动态指定文件名。
14、增加了冲床圆孔的显示功能。
15、增加了绗缝机功能，绗缝机走刀速度进行了优化。
16、批量复制，地址递增添加段数设定。
17、支持字体整体设置。
18、支持视觉监控画面在不连相机时，画面正常显示。
19、支持最多6个以太网设备。
20、视觉显示增加彩色显示。
21、键盘支持十六进制。
22、数据输入和数据显示支持数据转换。
23、支持文字部件显示控制。
24、四则运算支持上下限限制。
25、仪表数据可设定数据类型。
26、字符串输入：结尾符后的寄存器内容清零。
27、滚屏文字速度可设定，单位为100ms.
28、优化旋转动画部件。
29、机器视觉图像元件支持缩放、移动，可以选择不同图像文件，支持ModbusTCP和视觉图像元件同时使用。
30、窗口中输入数据时，在合适位置弹出窗口键盘。
31、TG系列PFW可用区域增加到8M。
32、数据输入 : 上下限支持寄存器动态指定。
33、添加了帮助文档。
34、棒状图上下限支持寄存器指定。
35、打印机的设置全部放到系统设置里面了。



TWin V2.C.6i-----------------------------------------------------------------------------------------  

1、支持TAIAN TP03 series PLC。
2、调整CAD的画图功能。           



TWin V2.C.6------------------------------------------------------------------------------------------  
   
1、增加了宏定义（C语言脚本）。
2、修正了部分bug。
3、增大了XC寄存器地址范围，达到PLC的正确值。
4、增加了设备：安川Σ伺服（Yaskawa_sigma）。
5、增加新机型：THA62系列。
6、软件模拟：更正旋转动画异常。
7、可以输入十六进制数据。
8、修正数据转换元件，源数据类型为float目标数据类型为int时，计算错误。
9、修正密码功能。
10、在下载时，对Download口的RS485方向进行控制。



TWin V2.C.5.b---------------------------------------------------------------------------------------  

1、临时版V2.C.5.b，版本发布日期2010.10.18。
2、修正bug: 对于TP显示器的PLC口的RS485通信，未切换发送、接收方向控制。
3、对于信捷XC、Delta、ModbusRTU，区分出发送广播。
4、Modbus RTU : 增加了对4x位的读写。


   
TWin V2.C.5---------------------------------------------------------------------------------    

1、支持Q系列PLC ：Q00,Q00U PLC
2、在选型列表里开放所有触摸屏产品系列，TP，MP等,TH分为MT、UT、ET。
3、支持TH765-N的选型。
4、增加 带按键的TH触摸屏 MH765 这个选型 (同时它也是XMH-30的显示器选型)
5、该版本的PC组态 可通过因特网，实现电脑访问G-BOX，T-BOX。
6、节省下载画面时间。下载时，缩短准备时间。
7、图片编辑更快。拉伸图片时，加快处理速度
8、PlC通讯参数设置中添加了56000，57600波特率选项。
9、导入导出文件号由三位,改为四位  比如：编号为1的文件，导出名称为0001.csv。之前版本为001.csv.
10、现在总共有四种语言的软件： 英文，德文，韩文，中文， 这次增添了德文。
11、Xinje_XC、Delta、ModbusRTU，可设置数据接受超时。 PFW28：download 口；PFW38 ：PLC 口；PFW48：                   com3 储备；PFW58：com4 储备；默认值为1000ms。作用： 缩短此时间，即使在通讯不上的情况下，操作速度亦不受影响。
12、将OEMax NX7系列的自定义协议中的默认站号修改为1（原来是255）。
13、Schneider Twido PLC, 在使用双字显示时， 高低字交换。
14、在数据采集导出时，按实际采集行数导出，不再以全0的方式导出未采集的后续行。
15、在同一个文字串里，多行文字显示时可以左对齐。之前版本不可。
16、XY折线图：屏蔽掉背景透明按钮，默认为不透明。
17、数据采集导出 只采集word类型的对象，把byte类型的对象从对象列表中删除掉
18、在TP系列中去掉已经停产的型号,对于已停产的屏文件，如果打开其用户工程文件时，会提示“the panel                    is invalid in this version”的错误信息。
19、OP系列屏，通用表格按钮被隐藏。
20、TP&&OP&&MP不支持XY折线图，此版本屏蔽掉XY折线图，若工程中存在XY折现图,下载时将报警。


TWin V2.C.4-----------------------------------------------------------------------------------    

1、修正上一版本的部分bug。


TWin V2.C.3----------------------------------------------------------------------------------    

1、导出CSV数据时，“文件名加后缀编号”和“日期指定文件名”添加“重复导出标题”选项
2、子功能“导出CSV”,“导入CSV”中添加了导出控制页面（导出进度，导出状态，导出结果）
3、升级历史事件
4、在 报警列表 和 走马灯 中，添加 可变文字串
5、高版本Exe打开低版本文件 保存时，备份低版本文件
6、走马灯的消息可单独复制粘贴
7、报警列表的消息可单独复制粘贴
8、在工具->选项中添加了 “用户模式”按钮，用以更改用户模式
9、support AB Micrologix,SLC PLC (DF1 protocol)
10、事件中可以显示俄文
11、TH765M : 上下显示区域全部可见
12、TH Series : 在强制模式下,显示提示信息
13、拥有nand的th系列在加载工程时,显示欢迎画面
14、启动时，加载工程过程中，显示进度条
15、在用2.C.3 打开低版本软件 并保存时，会自动生成一个备份文件，比喻之前的程序文件是2.99,那么备份文                   件就叫“名称-2.99.twp”，备份文件 仍能被2.99软件所打开。



TWin V2.C.2-------------------------------------------------------------------------------------     

1、打开老版本文件保存时，作的备份文件(原文件路径名加 _文件版本号)
2、对于复制、粘贴，也可以撤销
3、增加功能：报警画面增加背景色设置。
4、输入负数时候,可以先输入'-'号
5、修正了 XY折线图、XY趋势图、时间趋势图、通用表格、数据表格
6、拨码开关2 : 5-8 短接，拨码开关3 : 校准触摸板
7、对于TH，增加了PHW（52万个寄存器）、PRW （1000个寄存器）；注：PHW 需要在订货的时候特殊注明才存在                  ;并且TH465是没有PHW的，其只有PRW。     
8、部件“事件信息”中可用俄文
9、设置的密码限制为00000000~99999999
10、改变 模拟触摸键 的校准方法（采用微软公司的方法）
11、改变了 Beeper元件驱动蜂鸣器的方式
12、Omron PLC : 修正通讯字符间超时
13、Keyence PLC 支持更多的部件: MR, LR, CR, TM, EM, FM, CM
14、增强功能:数据输入、Asc输入、中文输入、画面跳转、通用表格可以选择弹出的键盘，键盘制作更精美。
15、表格模板界面，取消掉间接指定
16、TH765M : 上下显示区域全部可见，像素较之前大，为800*480。
17、加上了CSV 数据采集导出、导入/导出 功能
18、TH-765M、TH-865M、TH-A61M 的FLASH 画面容量达128M。



TWin V2.C.1------------------------------------------------------------------------------	     

1、解决了2.C屏幕不好校准的问题。


TWin V2.C ------------------------------------------------------------------------------	      

1、适用TH屏硬件版本2.C产品。


TWin V2.B ------------------------------------------------------------------------------	      

1、适用TH屏硬件版本2.B产品。


TWin V2.A.2------------------------------------------------------------------------------	     

1、修正部分bug。


TWin V2.A ------------------------------------------------------------------------------	      

1、TH屏专用软件。


Twin V2.99------------------------------------------------------------------------------         

1、剔除无效的undo动作。
2、进行替换功能时，将不更改数据类型。
3、增加表格、圆角矩形、平移动画、旋转动画功能。
4、事件消息命令中可指定缩放的倍数。
5、电机：改变界面按钮的位置并增加保存外观的功能。
6、XY曲线：当没有背景时,隐藏掉矩形的边框。
7、支持导入、导出CSV 文件到TW 工程中。
8、新增机型 TW765-M。
9、增加了画面、窗口 背景色的功能。
10、修正没有前导零时候的BUG。
11、PSB个数可动态指定。
12、优化了打印过程，行尾空白将会跳过。
13、对于画面，去掉"边框类型"属性。
14、Modbus RTU ：可选择是否对双字进行高低字节交换。


Twin V2.94------------------------------------------------------------------------------	   

1、增加时间曲线趋势图。


Twin V2.88------------------------------------------------------------------------------	   

1、增加画面工程的上载功能。


Twin V2.87------------------------------------------------------------------------------	  
1、增加TP的多屏一机，增加6万色的760彩屏。


Twin V2.85------------------------------------------------------------------------------	   

1、OP560-L OP560-T MP760-T专用软件，由于以上三种产品采用面板按键输入，对于小数                                        点的处理，需要与TP系列区分开来。以后的版本仍然可以支持OP560和MP760。


Twin V2.83------------------------------------------------------------------------------	   

1、增加报警列表
2、优化了与信捷变频器的通讯


Twin V2.8------------------------------------------------------------------------------	   

1、增加MP760、XMP-32R/T。
2、口令现为九级。
3、增加I/O点切换设置画面
4、增加走马灯功能

