現在非公開モード１で開いています。
＜タンデム駆動計算制限事項＞
　・Linearservでタンデム使用する場合にはタンデム軸数を入力してください。
・タンデム使用時のサイクルタイムは適当ではありません。
・選択モータ仕様での質量、スライダ質量値は１軸あたりの値です。(ファイル保存時にタンデム軸数は保存されません。）
＜トルク・推力マージン設定機能＞
・	ktkfにマージンを入力します。
・	標準設定ではDynaserv0.8、Linearserv0.7となります。
・	サイクルタイム制限が厳しい場合に値を小さくすると移動時間は長くなりますがサイクルタイムは短くなる場合があります。
＜機種選定書出力＞
・	選定書として出力したい場合にはファイル⇒選定書出力を選択します。（イナーシャ計算結果も出力されます。）