~선정 순서~
【1. 모터 종류의 선택】
회전형 모터의 경우는 DYNASERV를, 직선 구동 모터의 경우는 LINEARSERV를 선택합니다.

【2. 전원 전압】
전원 전압을 선택합니다.

【3. 요구 정밀도(정정폭)】
요구 정밀도를 입력합니다. Settling time의 기준 시간 산출에 사용됩니다.
입력 보조 버튼을 클릭하면, 길이로부터 각도를 계산하기 위한 보조 윈도우가 표시됩니다.

【4. 관성/질량】
LINEARSERV의 경우는 부하 질량을 입력합니다.
DYNASERV의 경우는 부하의 관성 모멘트를 입력합니다.
관성치가 명확치 않을 경우에는, 관성 계산 버튼을 클릭해 관성치를 계산해 주세요.

【5. 이동량】
이동량을 입력합니다.

【6. 상세 설정】
이송 속도를 지정하고 싶은 경우나, 외력이 있는 경우, 펄스열제어에 의해 입력 펄스율이 제한되는 경우 등은, 상세 설정 버튼을 눌러, 상세 설정을 실시합니다.

【7. 선정 조건의 엄선】
모터의 사이즈나, 요구 정밀도등을 근접범위로 좁히고 싶은 경우에는 근접범위조건 버튼을 클릭해 엄선 조건을 입력합니다.

【8. 선정 실행】
실행 버튼을 클릭하면, 선정 결과가 표시됩니다.
표를 클릭하면, 선택된 모터의 동작 파형과 모터의 상세 정보가 표시됩니다.

 (*표시 언어는, 프로그램 작동시에 선택한 언어가 됩니다. )