～选择步骤～
【1.电动机种类之选择】
旋转型电动机时，选择DYNASERV；直线驱动电动机时，选择LINEARSERV。

【2.电源电压】
选择电源电压。

【3.要求精度（稳定宽幅）】
輸入要求精度。使用于稳定时间之概略目标时间的计算。
一点选输入补助按钮时，由长度来计算角度之补助窗口会被显示出。

【4.慣量／質量】
LINEARSERV時，輸入負荷質量。
DYNASERV時，輸入負荷的慣性距。
惯量值不清楚时，请点选惯量计算按钮，计算惯量值。

【5.移动量】
输入移动量

【6.詳細設定】
想要指定进给速度时、在有外力时、藉由脉冲列控制而输入脉冲率受到限制时，请藉由详细设定按钮来进行详细设定。

【7.選擇條件之縮小】
想要缩小电动机的尺寸或要求精度时，请点选缩小按钮，输入缩小条件。

【8.選擇實行】
一点选实行按钮时，选择结果会被显示出。
一点选表时，所被选择之电动机的动作波形与电动机的详细信息会被显示出。