～選擇步驟
【1.電動機種類之選擇】
旋轉型電動機時，選擇DYNASERV；直線驅動電動機時，選擇LINEARSERV。

【2.電源電壓】
選擇電源電壓。

【3.要求精度（穩定寬幅）】
輸入要求精度。使用於穩定時間之概略目標時間的計算。
一點選輸入補助按鈕時，由長度來計算角度之補助視窗會被顯示出。

【4.慣量／質量】
LINEARSERV時，輸入負荷質量。
DYNASERV時，輸入負荷的慣性距。
慣量值不清楚時，請點選慣量計算按鈕，計算慣量值。

【5.移動量】
輸入移動量

【6.詳細設定】
想要指定進給速度時、在有外力時、藉由脈衝列控制而輸入脈衝率受到限制時，請藉由詳細設定按鈕來進行詳細設定。

【7.選擇條件之縮小】
想要縮小電動機的尺寸或要求精度時，請點選縮小按鈕，輸入縮小條件。

【8.選擇實行】
一點選實行按鈕時，選擇結果會被顯示出。
一點選表時，所被選擇之電動機的動作波形與電動機的詳細資訊會被顯示出。