～イナーシャ算出手順～
【1.負荷形状の選択】
負荷形状を選択します。
選択項目の中に、あてはまる負荷形状が無い場合は、いくつかに分けなるべく近い形状を組み合わせるようにして計算してください。

【2.材質／質量／比重選択入力】
負荷の材質、質量もくしは比重を入力します。
質量を選択した場合には、質量を入力します。
比重を選択した場合には、比重を入力してください。

【3.寸法入力】
負荷の寸法を入力します。イナーシャは軸心からの距離の二乗に比例するため、設定寸法の入力誤差が計算結果の誤差に大きく影響します。
入力項目は2.材質／質量／比重選択入力での選択項目により異なります。2.材質／質量／比重選択入力をしてから入力してください。

【4.コメント入力】
現在入力している負荷の名前などを入力できます。

【5.その他の操作】
入力内容の変更・・・負荷番号を選択するか、表をクリックすると、指定した負荷番号の入力内容を変更できます。
一行削除・・・負荷番号を選択するか表をクリックし指定した負荷番号の入力内容を[削除]をクリックします。