~관성 산출 순서~
【1. 부하 형상의 선택】
부하 형상을 선택합니다.
선택 항목안에, 들어맞는 부하 형상이 없는 경우는, 여러부분으로 나누고 가능한 한 가까운 형상을 조합해서 계산해 주세요.

【2. 재질/질량/비중 선택 입력】
부하의 재질, 질량 또는 비중을 입력합니다.
질량을 선택했을 경우에는, 질량을 입력합니다.
비중을 선택했을 경우에는, 비중을 입력해 주세요.

【3. 치수 입력】
부하의 치수를 입력합니다. 관성은 축심으로부터의 거리의 제곱에 비례하기 때문에, 설정 치수의 입력 오차가 계산 결과의 오차에 크게 영향을 줍니다.
입력 항목은 “2. 재질/질량/비중 선택” 입력에서의 선택 항목에 의해 달라집니다. “2. 재질/질량/비중 선택” 을 입력을 하고 나서 입력해 주세요.

【4. 코멘트 입력】
현재 입력하고 있는 부하명등을 입력할 수 있습니다.

【5. 그 외의 조작】
입력 내용의 변경•••부하 번호를 선택하든지, 표를 클릭하면, 지정한 부하 번호의 입력 내용을 변경할 수 있습니다.
일행 삭제•••부하 번호를 선택하거나 표를 클릭해 지정한 부하 번호의 입력 내용을[삭제]를 클릭합니다.