～惯量计算步骤～需要英译
【1.負荷形狀之選擇】
選擇負荷形狀。
选择项目中，在无符合之负荷形状时，请分成几种而组合为尽可能接近之形状后加以计算。

【2.材质／质量／比重选择输入】
输入负荷之材质、质量或比重。
在选择质量时，请输入质量。
在选择比重时，请输入比重。

【3.尺寸輸入】
輸入負荷之尺寸。惯量与从轴心之距离的平方成正比，设定尺寸之输入误差对计算结果的误差大有影响。
输入项目系依据2.材质／质量／比重选择输入之选择项目而不同。请进行2.材质／质量／比重选择输入后才进行输入。

【4.備註輸入】
可输入现在输入中之负荷的名称等。

【5.其它的操作】
輸入內容之變更・・・選擇負號編號或點選表時，可變更指定的負荷編號之輸入內容。
刪除一行・・・選擇負荷編號或點選表時，對指定之負荷編號的輸入內容進行點選[刪除]時。