～慣量計算步驟～
【1.負荷形狀之選擇】
選擇負荷形狀。
選擇項目中，在無符合之負荷形狀時，請分成幾種而組合為儘可能接近之形狀後加以計算。

【2.材質／質量／比重選擇輸入】
輸入負荷之材質、質量或比重。
在選擇質量時，請輸入質量。
在選擇比重時，請輸入比重。

【3.尺寸輸入】
輸入負荷之尺寸。慣量與從軸心之距離的平方成正比，設定尺寸之輸入誤差對計算結果的誤差大有影響。
輸入項目係依據2.材質／質量／比重選擇輸入之選擇項目而不同。請進行2.材質／質量／比重選擇輸入後才進行輸入。

【4.備註輸入】
可輸入現在輸入中之負荷的名稱等。

【5.其它的操作】
輸入內容之變更・・・選擇負號編號或點選表時，可變更指定的負荷編號之輸入內容。
刪除一行・・・選擇負荷編號或點選表時，對指定之負荷編號的輸入內容進行點選[刪除]時。